CHERUBINI WINDTEC / WINDTECLUX

**1\_MEMORIZZAZIONE DEL SENSORE:**

N.B. Per realizzare l’associazione del sensore alla tenda è necessario aver memorizzato almeno un telecomando al motore.

* Con il telecomando già memorizzato, premere prima il tasto salita e il tasto stop contemporaneamente fino alla risposta del motore; successivamente premere solo il tasto stop e aspettare la conferma da parte del motore. Come ultimo passaggio premere il tasto set posto al di sotto del sensore per circa due secondi, la tenda per confermare l’avvenuta associazione si riporta nella sua posizione di partenza. Non fare mai passare più di 4 secondi tra un passaggio e l’altro.

**2\_CANCELLAZIONE DEL SENSORE:**

* Con il telecomando già memorizzato, premere il tasto salita e il tasto stop, il motore andrà a effettuare un movimento di conferma; in seguito premere il tasto salita e attendere un ulteriore piccolo movimento da parte della tenda. Per completare i passaggi di cancellazione, tenere premuto il tasto set posto sotto al sensore fino a quando la tenda non ritorna nella posizione di partenza. Non fare mai passare più di 4 secondi tra un passaggio e l’altro.

**3\_ATTIVAZIONE DELLA RIAPERTURA AUTOMATICA:**

(solo per motori Wave RX e Senso RX)

N.B. Al momento dell’acquisto del sensore questa modalità non è attiva.

* Per attivare questa funzione bisogna premere i tasti salita e stop fino a quando il motore non effettuerà una piccola rotazione; come secondo passaggio premere il tasto discesa e aspettare la conferma da parte del motore. Infine premere nuovamente il tasto discesa per circa due secondi e aspettare il riposizionamento da parte della tenda. Non fare mai passare più di 4 secondi tra un passaggio e l’altro.

**4\_DISATTIVAZIONE DELLA RIAPERTURA AUTOMATICA:**

* Per la disattivazione della riapertura automatica premere i tasti salita e stop del telecomando fino alla conferma da parte del motore. A seguire premere il tasto di discesa e aspettare un piccolo movimento da parte della tenda. Per avere il riposizionamento della tenda e quindi la conferma di avvenuta disattivazione premere il tasto salita per circa due secondi. Non fare mai passare più di 4 secondi tra un passaggio e l’altro.

**5\_REGOLAZIONE DELLA FUNZIONE LUCE:**

(WINDTEC LUX)

* La regolazione della soglia della luce si effettua con l’apposita manopola, situata nella parte inferiore del sensore WindTec Lux, identificata con il simbolo del sole.

**6**\_**ATTIVAZIONE DELLA MODALITÁ AUTOMATICA/MANUALE TELECOMANDO POP LUX:**

* Per visionare quale delle due modalità è attiva, premere il tasto SEL del telecomando.Se si volesse cambiare la modalità basterà tenere premuto il pulsante SEL per tre secondi e aspettare tre movimenti di conferma da parte del motore.